``

前頁 メニュー 次頁

`言語仕様の詳細（`JIS `との相違）`

`１７．単文字入力 （附属書` I`)`

    [規格との相違]
    17.4(3)
         入力応答はプログラム文字に限定しない。行末文字は未定義とする。（行末文字であってもその文字自体を代入する。行末を表すCHR$(13)&CHR$(10)は2文字として扱う。）
    17.4(10)〜(14)
         11.1.4(10.1)の不活性経路に関する規定を準用する。
    17.4(13)
         得られる結果は文字数ではなくバイト数である。したがって，文字数よりも大きい可能性がある。

    [処理系定義の事項]
    17.4(9)
         エコー表示はキーボードからの入力にのみ可能。ファイルを開くと，エコー表示は無効に設定される。
    17.6(3)
         キーボードに対するINPUT文とLINE INPUT文には先行入力バッファはない。キーボードの先行入力バッファはCHARACTER INPUT専用である。
    17.6(4)
         SET ECHO文は，INPUT文やLINE INPUT文に対しても機能する。
    17.6(5)
         17.4において，「プログラム文字及び行末」はすべての文字を表すものと解釈する。
    17.6(6)
         EXTYPE=7305となる。