概要 | パッケージ | クラス | 階層ツリー | 非推奨 API | 索引 | ヘルプ
前 次 | フレームあり フレームなし

# 定数フィールド値

コンテンツ

- jp.ac.*

jp.ac.*

jp.ac.naka.ec.Main
`public static final java.lang.String` | `entity_config` | `"./config/entities.xml"`

jp.ac.naka.ec.plugin.serial.MoxaDeviceType
`public static final int` | `ACTUATOR_TYPE_LED` | `16`
`public static final int` | `ACTUATOR_TYPE_LED2` | `17`
`public static final int` | `DEVICE_TYPE_NULL` | `0`
`public static final int` | `DEVICE_TYPE_SIZEOF` | `18`
`public static final int` | `SENSOR_TYPE_ACCE` | `9`
`public static final int` | `SENSOR_TYPE_AIRPRESSURE` | `7`
`public static final int` | `SENSOR_TYPE_BEND` | `11`
`public static final int` | `SENSOR_TYPE_COLOR` | `1`
`public static final int` | `SENSOR_TYPE_GYRO` | `10`
`public static final int` | `SENSOR_TYPE_HUMIDITY` | `4`
`public static final int` | `SENSOR_TYPE_INFRARED` | `2`
`public static final int` | `SENSOR_TYPE_MIC` | `6`
`public static final int` | `SENSOR_TYPE_PRESSURE` | `8`
`public static final int` | `SENSOR_TYPE_PUSH` | `13`
`public static final int` | `SENSOR_TYPE_ROTATION` | `15`
`public static final int` | `SENSOR_TYPE_SGAS` | `3`
`public static final int` | `SENSOR_TYPE_SLIDER` | `14`
`public static final int` | `SENSOR_TYPE_TEMPERATURE` | `5`
`public static final int` | `SENSOR_TYPE_TOUCH` | `12`

jp.ac.naka.ec.sip.pidf.PIDFData
`public static final java.lang.String` | `CONTENT_SUBTYPE` | `"pidf+xml"`
`public static final java.lang.String` | `CONTENT_TYPE` | `"application"`
`public static final java.lang.String` | `NAME_SPACE` | `"urn:ietf:params:xml:ns:pidf"`

概要 | パッケージ | クラス | 階層ツリー | 非推奨 API | 索引 | ヘルプ
前 次 | フレームあり フレームなし