dennco project

alpha 2.0 release for mac
Date: Dec 30, 2012

- 使い方:
 1. QtDennco.app を起動します。"dennco engine" アプリケーションが起動します。
 2.  [Choose Dir] ボタンを押して実行するコンテンツを選択します。
 3.  [Start] ボタンを押して実行を開始します。


- サンプルのコンテンツが提供されています。
  サンプルは Samples/Samples ディレクトリ配下にあります。
　次のサンプルが提供されています。

    Sample1_SampleCells 
      - cell の基本的な機能を使ったサンプル

    Sample2_SimpleStorageCells 
      - 保存機能を用いたサンプル

    Sample3_Arduino1 
      - シリアル通信機能を使ったサンプル
        通信相手として Arduino Uno を想定
        analog0 の読み込みと PWD3 からのアナログ出力をコントロール
        Arduino Uno で動作させるスケッチを Arduino/sketch1 に提供

    Sample4_Arduino2_PIDControl
      - シリアル通信で Arduino Uno と接続し、モータを制御するデモ
        モータの制御は モータシールドを介して行うことを想定しています。
        Aruduino の analog3 からの値を読み取り、これをもとに PID 制御を行います。

    Sample5_SimplePerceptron
      - パーセプトロン・ニューラスネットワークの dennco による実装例です。
        理論は http://en.wikipedia.org/wiki/Perceptron を参考にしました。
