ホストへの接続、ファイル一覧、アップロード、ダウンロードなどに問題が起きた時にのみ設定を変更してください。

■LISTコマンドでファイル一覧を取得

ホストのファイル一覧を取得するとき、"LIST"コマンドを使用します。
通常は "NLST -alL" コマンドを使用しています。

■NLST -R を使って高速に再帰検索

サブフォルダを含むファイルのダウンロードやミラーリングアップロードを行う時に、"NLST -alLR" コマンドを使って、ファイル一覧を高速に取得します。
サブフォルダを含むファイルのダウンロードやミラーリングアップロードがうまくいかない時は、この項目のチェックマークを外してみてください。

■フルパスでファイルをアクセスしない

フルパスは /home/sota/public_html/index.html のように、フォルダ名＋ファイル名の形式です。この形式ではファイル名と、そのファイルのある場所を一度に指定できますが、ホストによってはこの形式でアクセスできない場合があります。
そのような時は、この設定を変更してください。

■属性変更コマンド

ファイルの属性を変更するときに使用するコマンドを設定します。標準は"SITE CHMOD"コマンドを使用します。

■ホストの種類

ホストの種類を設定します。

> 自動認識
> 通常はこの設定で使用します。

> ACOS
> 待機結合ファイルを指定する必要のあるACOSに接続する時に指定します。待機結合ファイルは、NLSTファイル名／オプションの部分で指定します。
> ACOSモードでは、いくつかの機能が使えません。

> VAX VMS
> VAXに接続する時に指定します。

> IRMX
> IRMXに接続する時に指定します。

> ACOS-4
> ACOSモードとほぼ同じですが、ファイル名を（）で括らないようにします。
> NLSTファイル名／オプションの項目は、通常は空白にしておいてください。

> Stratus
> Stratusに接続する時に指定します。
> Stratusでは、ファイルの種類（stm,seqなど）をオーナ名の欄に表示します。

> Agilent Logic Analyzer
> アジレント社のロジックアナライザに接続する時に指定します。

> シバソク WL
> シバソクのLSIテストシステムWLシリーズに接続するときに指定します。

■NLSTファイル名／オプション

ホスト側のファイル一覧を取得する時のNLSTコマンドに付加するオプション、ファイル名を設定します。

ホストがACOSの時は、待機結合ファイル名をここで指定してください。