■登録したホストへ接続

接続ボタンを押すと、ホスト一覧ウインドウが表示されます。登録してあるホストを選んで、接続ボタンを押します。

（↑このウインドウは、大きさを変えることができます）

■ホスト名（アドレス）またはURLを入力して接続

クイック接続ボタンを押します。ホスト名（アドレス）またはURL、ユーザ名、パスワード（またはパスフレーズ）を入力します。
URLを入力する時はコマンドラインと同じ形式で指定してください。

接続するホストがホスト一覧に登録されているときは、ホスト一覧に登録されているFireWall、PASVモード、LISTコマンドのみを使用するかどうかの設定を使います。

■コマンドラインでホストを指定して接続

コマンドラインを参照してください。

接続するホストがホスト一覧に登録されているときは、ホスト一覧に登録されているFireWall、PASVモード、LISTコマンドのみを使用するかどうかの設定を使います。

■接続を途中で中止する場合

接続を途中で中止するときは、切断ボタンを押します。

■切断

切断ボタンを押します。