■転送モード

アップロード、ダウンロードを、アスキー転送モードで行なうか、バイナリ転送モードで行なうかを設定します。
ファイル名で切替えでは、転送するファイルのファイル名によって転送モードを切替えることができます。アスキー転送モードのファイル名を指定してください。

アスキー転送モードボタン、バイナリ転送モードボタン、ファイル名で転送モード切替えボタンで選ぶこともできます。この方法で選んだ設定は保存されません。設定を保存したいときは、オプション設定ウインドウで設定してください。

■アスキーモードのファイル名

転送モードがファイル名で切替えのときに、アスキーモードで転送するファイルのファイル名を指定します。ワイルドカードを使用できます。

■アスキーモードでアップロード時、EOF(Ctrl-Z)を取り除く

アップロードする文書ファイルのEOFコードを取り除きます。
ファイルの途中にEOFコードがある時、アップロードする文書はEOFまでになります。

■ダウンロードするファイルのタイムスタンプを維持

ダウンロードしたファイルのタイムスタンプを、ホストの日付に合わせます。

■ファイル名のセミコロン以降は取り除いてダウンロード

ホスト側のファイル名にセミコロン（；）が含まれている時、それ以降は取り除いたファイル名でダウンロードします。
VAX VMSの履歴番号を取り除く時に使用できます。

例）　ホスト側： SAMPLE.TXT;12　→　ローカル側： SAMPLE.TXT

■ファイル名を変えて転送した場合にディレクトリを作成

ダウンロードの確認やアップロードの確認で存在しないディレクトリを含むパスを指定した場合、ファイルの作成に必要なディレクトリを作成します。