    001/*
    002 * Copyright (c) 2009 The openGion Project.
    003 *
    004 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
    005 * you may not use this file except in compliance with the License.
    006 * You may obtain a copy of the License at
    007 *
    008 *     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
    009 *
    010 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
    011 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
    012 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND,
    013 * either express or implied. See the License for the specific language
    014 * governing permissions and limitations under the License.
    015 */
    016package org.opengion.hayabusa.resource;
    017
    018import org.opengion.hayabusa.common.HybsSystem;
    019import org.opengion.hayabusa.common.HybsSystemException;
    020import org.opengion.fukurou.util.StringUtil;
    021import static org.opengion.fukurou.system.HybsConst.CR ;                                // 6.1.0.0 (2014/12/26)
    022import static org.opengion.fukurou.system.HybsConst.BUFFER_MIDDLE;      // 6.1.0.0 (2014/12/26) refactoring
    023
    024import java.util.Map;
    025import java.util.WeakHashMap ;
    026import java.util.Collections ;
    027
    028/**
    029 * ロールモードは、画面オブジェクトやカラムオブジェクトのロール-モード制御の情報を
    030 * 管理するクラスです。
    031 * ROLES 情報は、AAA|BBB|CCC と 『|』で区切られた複数のロールを持っています。
    032 * 通常、ユーザーロールは画面やカラムの各オブジェクトに対してロール制御可能です。
    033 * ログインユーザーは、自分自身のロールを、画面やカラムが持っているかを判定します。
    034 * 画面に関しては、従来のデフォルトアクセスがなくなり、ロールを登録する場合は、
    035 * 必ず ユーザーロールとの比較が行われます。画面ロールを登録しない場合は、アクセス
    036 * 可能と判断されます。つまり、画面の場合は、なにも設定しなければ、アクセス可能と
    037 * 判断されます。
    038 * カラムロールも同様に、何も設定しなければフルアクセスできます。通常、ほとんどの
    039 * ケースでカラムロールが使われることはありません。
    040 * RWMODE 情報は、各ロールに対して、３つの項目で表しています。
    041 *   １："-" メニュー非表示   "m" メニュー表示  "p" メニュー表示(強制プルダウン表示)
    042 *   ２："-" アクセス拒否     "r" 読取許可      "w" 読取、書込許可
    043 *   ３："-" 未対応           "d" ファイル出力  "u" ファイル入力  "f" ファイル入出力
    044 *       uではエディットメニューそのものが、d,fでは【表示項目設定】タブは表示されません。
    045 *       "o" 表示順編集のみ可  … この設定では、【表示項目設定】 タブで位置と表示順のみ変更できます。
    046 *       "e" 画面編集可        … この設定で、編集機能がフルに使えます。
    047 *       互換性の関係より、"" は、"e"  と同等とします。
    048 *       設定キーの関係より、"o" か "e" を設定すると、"f" と同じ権限が自動的に設定されます。
    049 *
    050 * この３項目を順次つないで、"--","-r","-w","mr","mw" などの設定を行います。
    051 * モードが設定されている場合は、共通モードとして、すべてのロールに同じモードを
    052 * 割り当てます。個別に割り当てる場合は、ROLES 情報の後ろに () 付きで追記します。
    053 * 例えば、AAA|BBB(-r)|CCC とすれば、BBB ロールの場合は、読取専用になります。
    054 * ロールをぶつける場合は、AND 演算になります。
    055 * 過去(Ver3)のモードとの互換性をとる場合、"rw" は "mw" へ、"r-" は"mr" へ変換
    056 * してください。
    057 *
    058 * @og.rev 4.0.0.0 (2004/01/31) 新規作成
    059 * @og.rev 4.3.3.0 (2008/10/01) pモード追加
    060 * @og.group リソース管理
    061 *
    062 * @version  4.0
    063 * @author   Kazuhiko Hasegawa
    064 * @since    JDK5.0,
    065 */
    066public final class RoleMode {
    067        /** 6.4.3.1 (2016/02/12) Collections.synchronizedMap で同期処理を行います。  */
    068        private static final Map<String,RoleMode> ROLE_MAP = Collections.synchronizedMap( new WeakHashMap<>( BUFFER_MIDDLE ) ); // 6.4.1.1 (2016/01/16) roleMap → ROLE_MAP  refactoring
    069
    070        // 5.5.5.2 (2012/08/10) oを追加するため、ビット表現を拡張
    071        // 5.7.4.3 (2014/03/28) publicをprivateに変更します。
    072        /** MODE 定義 全許可                         ( mwe ) */
    073        private static final byte FULL_MODE = (byte)0x7f;       // mwe = 01 11 11 11 = 0x7f
    074        /** MODE 定義 メニュー表示                      ( m-- ) */
    075        private static final byte M_MODE    = (byte)0xc0;       // m-- = 11 00 00 00 = 0xc0
    076        /** MODE 定義 強制プルダウン表示   ( p-- ) */
    077        private static final byte P_MODE    = (byte)0x40;       // p-- = 01 00 00 00 = 0x40
    078
    079        /** MODE 定義 読取許可                                ( -r- ) */
    080        private static final byte R_MODE    = (byte)0x10;       // -r- = 00 01 00 00 = 0x10
    081        /** MODE 定義 書込許可                                ( -w- ) */
    082        private static final byte W_MODE    = (byte)0x30;       // -w- = 00 11 00 00 = 0x30
    083
    084        /** MODE 定義 ファイル出力                      ( --d ) */
    085        private static final byte D_MODE    = (byte)0x04;       // --d = 00 00 01 00 = 0x04
    086        /** MODE 定義 ファイル入力                      ( --u ) */
    087        private static final byte U_MODE    = (byte)0x08;       // --u = 00 00 10 00 = 0x08
    088        /** MODE 定義 ファイル入出力             ( --f ) */
    089        private static final byte F_MODE    = (byte)0x0c;       // --f = 00 00 11 00 = 0x0c
    090
    091        /** MODE 定義 表示順編集のみ可            ( --o ) */
    092        private static final byte O_MODE    = (byte)0x0e;       // --o = 00 00 11 10 = 0x0e
    093                                                                                                                //                ~   ←【出力方法設定】タブの表示
    094                                                                                                                //                 ~  ←【表示項目設定】タブの表示順使用
    095        /** MODE 定義 画面編集可                       ( --e ) */
    096        private static final byte E_MODE    = (byte)0x0f;       // --e = 00 00 11 11 = 0x0f
    097
    098        /** 初期のモード */
    099        public static final String DEFAULT_MODE = "mwe";
    100
    101        private final String    roles ;                 // ロールズ
    102        private final String    rwmode ;                // モード
    103        private final String[]  roleArray ;             // ロール配列
    104        private final byte[]    bitModes ;              // モードのビット版(-:00, p:01, m:11,
    105                                                                                        //                                      -:00, r:01, w:11,
    106                                                                                        //                                      -:000, d:010, u:100, f:110, o:111, e:111)
    107        private final boolean   fullAccessFlag; // フルアクセス許可時のフラグ
    108
    109        private static final RoleMode FULL_ACCESS_ROLE_MODE_OBJ = new RoleMode() ;
    110
    111        /**
    112         * フルアクセスの RoleMode を構築します。
    113         * 内部からのみ構築できるように private コンストラクタにしておきます。
    114         *
    115         * @og.rev 4.3.0.0 (2008/07/04) ロールモードマルチ対応
    116         */
    117        private RoleMode() {
    118                roles                   = "FullAccess";
    119                rwmode                  = DEFAULT_MODE;
    120                roleArray               = null;
    121                bitModes                = new byte[] { FULL_MODE };             // mwf = 01111111 = 0x7f
    122                fullAccessFlag  = true;
    123        }
    124
    125        /**
    126         * ロールとモードを元に、RoleModeオブジェクトを構築します。
    127         * このコンストラクタは、他のパッケージから呼び出せないように、
    128         * パッケージプライベートにしておきます。
    129         *
    130         * @og.rev 4.3.0.0 (2008/07/04) ロールモードマルチ対応
    131         * @og.rev 6.2.2.3 (2015/04/10) fullAccessロール指定に、モードのみ指定機能を追加
    132         *
    133         * @param       roles   "|"で区切られた ロール文字列
    134         * @param       mode    "|"で区切られ、ロール文字列と対応付けられたモード文字列。唯一の場合は共通モードになる。
    135         */
    136        private RoleMode( final String roles,final String mode ) {
    137                this.roles      = roles ;               // ロールズ
    138                this.rwmode     = mode ;                // モード
    139
    140                // roles="root" または、roleArray がない場合は、フルアクセス
    141                // 6.2.2.3 (2015/04/10) fullAccessロール指定に、モードのみ指定機能を追加
    142                fullAccessFlag = "root".equals( roles ) || roles == null || roles.isEmpty() || roles.charAt(0) == '(' ;
    143
    144                roleArray = StringUtil.csv2Array( roles,HybsSystem.GUI_DELIMITER ) ;    // ロール配列
    145
    146                // bitModes を求めます。最低１つは作成します。同時に、roleArray もセットします。
    147                bitModes = makeBitMode( roleArray,rwmode );
    148        }
    149
    150        /**
    151         * ロールとモードを元に、RoleModeオブジェクトを構築します。
    152         * 条件が同じ RoleModeオブジェクト があれば、キャッシュから返します。
    153         * キャッシュになければ、新規に作成します。
    154         * このキャッシュは、完全な内部キャッシュなので、いつクリアされるか保障がありません。
    155         *
    156         * @og.rev 4.3.0.0 (2008/07/04) ロールモードマルチ対応
    157         *
    158         * @param       roles   "|"で区切られた ロール文字列
    159         *
    160         * @return      RoleModeオブジェクト
    161         * @og.rtnNotNull
    162         */
    163        public static RoleMode newInstance( final String roles ) {
    164                // 6.4.1.1 (2016/01/16) PMD refactoring. A method should have only one exit point, and that should be the last statement in the method
    165                return roles == null || roles.isEmpty() ? FULL_ACCESS_ROLE_MODE_OBJ : newInstance( roles,DEFAULT_MODE );
    166        }
    167
    168        /**
    169         * ロールとモードを元に、RoleModeオブジェクトを構築します。
    170         * 条件が同じ RoleModeオブジェクト があれば、キャッシュから返します。
    171         * キャッシュになければ、新規に作成します。
    172         * このキャッシュは、完全な内部キャッシュなので、いつクリアされるか保障がありません。
    173         *
    174         * @og.rev 4.3.0.0 (2008/07/04) ロールモードマルチ対応
    175         * @og.rev 6.4.3.3 (2016/03/04) Map#computeIfAbsent で対応する。
    176         *
    177         * @param       roles   "|"で区切られた ロール文字列
    178         * @param       mode    "|"で区切られ、ロール文字列と対応付けられたモード文字列。唯一の場合は共通モードになる。
    179         *
    180         * @return      RoleModeオブジェクト
    181         * @og.rtnNotNull
    182         */
    183        public static RoleMode newInstance( final String roles,final String mode ) {
    184                if( mode == null || mode.length() < 2 ) {
    185                        final String errMsg = "RWMODE の桁数は、２桁以上必要です。"
    186                                                + " roles [" + roles + "]  mode [" + mode + "]"
    187                                                + CR;
    188                        throw new HybsSystemException( errMsg );
    189                }
    190
    191                if( ( roles == null || roles.isEmpty() ) &&
    192                        ( "mw".equals( mode ) || DEFAULT_MODE.equals( mode ) ) ) {
    193                                return FULL_ACCESS_ROLE_MODE_OBJ ;
    194                }
    195
    196                final String key = roles + mode ;
    197                // Map#computeIfAbsent ： 戻り値は、既存の、または計算された値。追加有り、置換なし、削除なし
    198                return ROLE_MAP.computeIfAbsent( key, k -> new RoleMode( roles,mode ) );
    199        }
    200
    201        /**
    202         * ロールズを返します。
    203         *
    204         * @return ロールズ文字列
    205         */
    206        public String getRoles() { return roles; }
    207
    208        /**
    209         * モード配列を返します。
    210         *
    211         * @return モード配列
    212         */
    213        public String getMode() { return rwmode; }
    214
    215        /**
    216         * 指定のユーザーロールに対する最終的なアクセス条件を取得します。
    217         * アクセス条件は、複数あるユーザーロールの中で、最大のアクセス条件を算出します。
    218         * 例えば、AAA(-r)|BBB(-w)|CCC(mr) の３つのロール/モードが設定されている場合、
    219         * ユーザーが、AAA だけの場合は、-r ですが、AAA|BBB を持っている場合は、-w になります。
    220         * さらに、BBB|CCC と持っている場合は、(-w:書き込み許可)と(mr:メニューから読取許可)の
    221         * 権限により、mw:メニューからの書き込み許可が与えられます。
    222         * モード指定がある場合は、AND演算になります。
    223         * 例えば、AAA(-r)|BBB(-w)|CCC(mr) と BBB|CCC(-r) の場合、(-r)+(-w)+(mr)*(-r)=-w に
    224         * なります。ロールは、OR ですが、モードは、同一ロールでのAND になります。
    225         * 実際には、メニュー表示の可否は、ポップアップ系によく用いられますので、上記のような
    226         * 許可が実際にあるかどうかは不明ですが、すべてのモードのOR条件での結合になります。
    227         *
    228         * @og.rev 4.3.0.0 (2008/07/04) ロールモードマルチ対応
    229         *
    230         * @param       other   ロールモード
    231         *
    232         * @return アクセスビット
    233         */
    234        public byte getAccessBitMode( final RoleMode other ) {
    235                if( fullAccessFlag || other.fullAccessFlag ) {
    236                        return (byte)(bitModes[0] & other.bitModes[0]) ;
    237                }
    238
    239                final String[] othRoleArray = other.roleArray ;         // ロール配列
    240                final byte[]     othBitModes  = other.bitModes ;                // モードのビット
    241
    242                byte bitMode = 0;
    243                for( int i=0; i<roleArray.length; i++ ) {
    244                        for( int j=0; j<othRoleArray.length; j++ ) {
    245                                if( roleArray[i].equals( othRoleArray[j] ) ) {
    246                                        bitMode |= (byte)(bitModes[i] & othBitModes[j]) ;
    247                                        if( bitMode == FULL_MODE ) { return FULL_MODE; }        // 途中打ち切り
    248                                }
    249                        }
    250                }
    251
    252                return bitMode;
    253        }
    254
    255        /**
    256         * ビットロールのメニュー表示可否を返します。
    257         *
    258         * ロールが、m## , p## の場合に、true になります。
    259         * これは、メニューに表示されるかどうかの判定に使われます。
    260         *
    261         * @param       bitMode ビットロール
    262         *
    263         * @return メニュー表示できる(true)/出来ない(false)
    264         */
    265        public static boolean isMenu( final byte bitMode ) {
    266                return (bitMode & M_MODE) != 0 ;                // 6.0.2.4 (2014/10/17) findbugs (ビット演算の符号をチェック)
    267        }
    268
    269        /**
    270         * ビットロールのプルダウン化を返します。
    271         *
    272         * ロールが、p## の場合に、true になります。
    273         * ボタンメニュー時でも強制的に従来のプルダウンにします。
    274         * 今後は廃止の方向です。
    275         *
    276         * @og.rev 4.3.3.0 (2008/10/01) メソッド追加
    277         * @param       bitMode ビットロール
    278         *
    279         * @return true:プルダウン化
    280         */
    281        public static boolean isPulldown( final byte bitMode ) {
    282                // M_MODEとの比較でP_MODEの場合は強制プルダウン化
    283                return (bitMode & M_MODE) == P_MODE ;
    284        }
    285
    286        /**
    287         * ビットロールの読込アクセス可否を返します。
    288         *
    289         * ロールが、#r# , #w# の場合に、true になります。
    290         * 読み取り属性がある場合、画面が利用可能になります。
    291         * #-# の場合は、画面へのアクセスができないため、
    292         * メニューアクセス許可を与える、m-# の設定は無意味です。
    293         * この場合は、メニューにも表示されません。
    294         *
    295         * @param       bitMode ビットロール
    296         *
    297         * @return 読込アクセスできる(true)/出来ない(false)
    298         */
    299        public static boolean isRead( final byte bitMode ) {
    300                return (bitMode & R_MODE) != 0 ;                // 6.0.2.4 (2014/10/17) findbugs (ビット演算の符号をチェック)
    301        }
    302
    303        /**
    304         * ビットロールの書込アクセス可否を返します。
    305         *
    306         * ロールが、#w# の場合に、true になります。
    307         *
    308         * これは、読込、書込みの判断ではなく、書込みができるか
    309         * どうかの判断をしています。
    310         * 画面にアクセスできるかどうかの判断は、isAccess を使用してください。
    311         *
    312         * @param       bitMode ビットロール
    313         *
    314         * @return 書込アクセスできる(true)/出来ない(false)
    315         */
    316        public static boolean isWrite( final byte bitMode ) {
    317                // 注意：W_MODE は、R_MODE と合成されているので、> 0 で判断できない。
    318                return (bitMode & W_MODE) == W_MODE ;
    319        }
    320
    321        /**
    322         * ビットロールの画面アクセス可否を返します。
    323         *
    324         * これは、画面にアクセスできるかどうかの判断です。
    325         * ロールが、#r# , #w# の場合に、true になります。
    326         * 現時点では、isRead(byte) と計算方法は異なりますが、同じ結果になっています。
    327         * これは、たまたま、現時点のロールの種類がそうなっているだけで、将来的に
    328         * 同じかどうかは、保障されていません。
    329         * よって、読み取り許可と、画面アクセス許可は、分けて考えてください。
    330         *
    331         * @param       bitMode ビットロール
    332         *
    333         * @return 画面アクセスできる(true)/出来ない(false)
    334         */
    335        public static boolean isAccess( final byte bitMode ) {
    336                return (bitMode & W_MODE) != 0 ;                // 6.0.2.4 (2014/10/17) findbugs (ビット演算の符号をチェック)
    337        }
    338
    339        /**
    340         * ビットロールのファイル出力可否を返します。
    341         *
    342         * ロールが、##d , ##f , ##o , ##e(= ##) の場合に、true になります。
    343         * ##u の場合に、false になります。
    344         * ファイル出力の可否を判定します。
    345         * ## は、互換性の関係で、##e と同じです。
    346         *
    347         * @param       bitMode ビットロール
    348         *
    349         * @return ファイル出力できる(true)/出来ない(false)
    350         */
    351        public static boolean isDownload( final byte bitMode ) {
    352                return (bitMode & D_MODE) != 0 ;                // 6.0.2.4 (2014/10/17) findbugs (ビット演算の符号をチェック)
    353        }
    354
    355        /**
    356         * ビットロールのファイル入力可否を返します。
    357         *
    358         * ロールが、##u , ##f , ##o , ##e(= ##) の場合に、true になります。
    359         * ##d の場合に、false になります。
    360         * ファイル入力の可否を判定します。
    361         * ## は、互換性の関係で、##e と同じです。
    362         * ダウンロードはさせないが、アップロードを行う場合に使います。
    363         * ここでのアップロードとは、基本的にデータの取り込みになりますので、
    364         * アップロードのみという扱いは、あまりありません。
    365         *
    366         * @param       bitMode ビットロール
    367         *
    368         * @return ファイル入力できる(true)/出来ない(false)
    369         */
    370        public static boolean isUpload( final byte bitMode ) {
    371                return (bitMode & U_MODE) != 0 ;                // 6.0.2.4 (2014/10/17) findbugs (ビット演算の符号をチェック)
    372        }
    373
    374        /**
    375         * ビットロールの画面編集可否を返します。
    376         *
    377         * ロールが、##o , ##e(= ##) の場合に、true になります。
    378         * このビットロールだけ特殊で、フラグが ON の場合に、機能制限がかかります。
    379         *
    380         * @og.rev 5.4.2.0 (2011/12/01) 新規作成
    381         * @og.rev 5.5.5.2 (2012/08/10) oモード追加に伴い変更
    382         *
    383         * @param       bitMode ビットロール
    384         *
    385         * @return アクセスできる(true)/出来ない(false)
    386         */
    387        public static boolean isEdit( final byte bitMode ) {
    388                // return ( (bitMode & E_MODE) == E_MODE );
    389                return (bitMode & O_MODE) == O_MODE ;
    390        }
    391
    392        /**
    393         * ビットロールの画面編集のフルコントロール可否を返します。
    394         *
    395         * ロールが、##e(= ##) の場合に、true になります。
    396         * これは、フルコントロールの状態を指します。
    397         *
    398         * @og.rev 5.5.5.2 (2012/08/10) 新規作成
    399         *
    400         * @param       bitMode ビットロール
    401         *
    402         * @return アクセスできる(true)/出来ない(false)
    403         */
    404        public static boolean isFullEdit( final byte bitMode ) {
    405                // return ( (bitMode & E_MODE) == E_MODE );
    406                return (bitMode & E_MODE) == E_MODE ;
    407        }
    408
    409        /**
    410         * この画面のmode アクセス条件をビット化します。
    411         *
    412         * RWMODE 情報は、各ロールに対して、３つの項目で表しています。
    413         *   １："-" メニュー非表示   "m" メニュー表示  "p" メニュー表示(強制プルダウン表示)
    414         *   ２："-" アクセス拒否     "r" 読取許可      "w" 読取、書込許可
    415         *   ３："-" 未対応           "d" ファイル出力  "u" ファイル入力  "f" ファイル入出力
    416         *       … このd,u,f では、【出力方法設定】タブは表示されません。
    417         *       "o" 表示順編集のみ可  … この設定では、【表示項目設定】 タブで位置と表示順のみ変更できます。
    418         *       "e" 画面編集可        … この設定で、編集機能がフルに使えます。
    419         *       互換性の関係より、"" は、"e"  と同等とします。
    420         *
    421         * 区切り文字『|』で同じ順序で指定します。
    422         * roles がないか、modes が一つか、roles と modes の個数が異なる場合
    423         * 唯一のモード(共通モード)として、modes[0] を割り当てます。
    424         * 互換性のため、"rw" と "r-" も処理できるようにします。
    425         * この３項目を順次つないで、"--","-r","-w","mr","mw" などの設定を行います。
    426         * モードが設定されている場合は、共通モードとして、すべてのロールに同じモードを
    427         * 割り当てます。個別に割り当てる場合は、ROLES 情報の後ろに () 付きで追記します。
    428         * 例えば、AAA|BBB(-r)|CCC とすれば、BBB ロールの場合は、読取専用になります。
    429         * ロールをぶつける場合は、AND 演算になります。
    430         *
    431         * @og.rev 4.3.0.0 (2008/07/04) ロールモードマルチ対応
    432         *
    433         * @param       roles   画面ロール配列
    434         * @param       mode    画面モード
    435         *
    436         * @return  ビットモード配列 "--:000","-r:001","-w:010","mr:101","mw:110" に対応した数字(0,1,2,5,6)
    437         */
    438        private byte[] makeBitMode( final String[] roles,final String mode ) {
    439                byte[] bits ;                                                           // 6.3.9.1 (2015/11/27) Found 'DD'-anomaly for variable 'bits'(PMD)
    440
    441                final byte commnMode = bitMode( mode );         // 共通MODEの設定
    442
    443                final int size = roles.length ;
    444                if( size == 0 ) {
    445                        bits = new byte[] { commnMode };
    446                }
    447                else {
    448                        bits = new byte[size] ;
    449                        for( int i=0; i<size; i++ ) {
    450                                String roleMode = null;
    451                                final String role = roles[i];
    452                                // 6.4.1.1 (2016/01/16) PMD refactoring. Avoid if (x != y) ..; else ..;
    453                                final int adrs = ( role == null ) ? -1 : role.indexOf( '(' ) ;
    454                                if( adrs >= 0 ) {
    455                                        roleMode = role.substring( adrs+1,role.length() -1 );
    456                                        // 注意：roleArray に書き戻しています。(副作用処理)
    457                                        roles[i] = role.substring( 0,adrs );
    458                                }
    459                                bits[i] = (byte)(commnMode & bitMode( roleMode )) ;
    460                        }
    461                }
    462
    463                return bits ;
    464        }
    465
    466        /**
    467         * モード文字列に対するビット変換を行います。
    468         *
    469         * RWMODE 情報は、３つの項目で表しています。
    470         *   １："-" メニュー非表示   "m" メニュー表示
    471         *   ２："-" アクセス拒否     "r" 読取許可      "w" 読取、書込許可
    472         *   ３："-" 未対応           "d" ファイル出力  "u" ファイル入力  "f" ファイル入出力
    473         *       … このd,u,f では、【出力方法設定】タブは表示されません。
    474         *       "o" 表示順編集のみ可  … この設定では、【表示項目設定】 タブで位置と表示順のみ変更できます。
    475         *       "e" 画面編集可        … この設定で、編集機能がフルに使えます。
    476         *       互換性の関係より、"" は、"e"  と同等とします。
    477         *
    478         * それぞれのキーワードに対して、ビット制御を行います。
    479         * このメソッドには、ロールモード(ロール単位に追加するモード)の判定も
    480         * 行う事が出来るように、引数が null の場合は、FULL_MODE を返します。
    481         *
    482         *       全許可                                    ( mwe )  FULL_MODE
    483         *       メニュー表示                 ( m-- )  M_MODE
    484         *       強制プルダウン表示              ( p-- )  P_MODE
    485         *       読取許可                           ( -r- )  R_MODE
    486         *       書込許可                           ( -w- )  W_MODE
    487         *       ファイル出力                 ( --d )  D_MODE
    488         *       ファイル入力                 ( --u )  U_MODE
    489         *       ファイル入出力                        ( --f )  F_MODE
    490         *       表示順編集のみ可               ( --o )  O_MODE
    491         *       画面編集可                          ( --e )  E_MODE
    492         *
    493         * @og.rev 4.3.0.0 (2008/07/04) ロールモードマルチ対応
    494         * @og.rev 4.3.3.0 (2008/10/01) pモード対応(mと同じ扱い)
    495         * @og.rev 5.4.2.0 (2011/12/01) eモード対応
    496         * @og.rev 5.5.5.2 (2012/08/10) oモード対応
    497         *
    498         * @param       mode    モード文字列
    499         *
    500         * @return      ビットモード
    501         */
    502        private byte bitMode( final String mode ) {
    503                byte bit = 0x00;
    504
    505                if( mode == null ) {
    506                        bit = FULL_MODE;
    507                }
    508                else {
    509                        final int len = mode.length();
    510                        for( int i=0; i<len; i++ ) {
    511                                switch( mode.charAt(i) ) {
    512                                        case 'm' : bit |= M_MODE; break;
    513                                        case 'p' : bit |= P_MODE; break; // 4.3.3.0 (2008/10/01) Pモード追加
    514                                        case 'r' : bit |= R_MODE; break;
    515                                        case 'w' : bit |= W_MODE; break;
    516                                        case 'd' : bit |= D_MODE; break;
    517                                        case 'u' : bit |= U_MODE; break;
    518                                        case 'f' : bit |= F_MODE; break;
    519                                        case 'e' : bit |= E_MODE; break; // 5.4.2.0 (2011/12/01) Eモード追加
    520                                        case 'o' : bit |= O_MODE; break; // 5.5.5.2 (2011/12/10) Oモード追加
    521                                        case '-' : break;
    522                                        default  :
    523                                                final String errMsg = "RWMODE に不正な記号が使用されています。"
    524                                                                        + " mrwdufe- のみ、使用可能です。"
    525                                                                        + " roles [" + roles + "]  mode [" + mode + "]"
    526                                                                        + CR;
    527                                                throw new HybsSystemException( errMsg );
    528                                }
    529                        }
    530                        if( len < 3 ) { bit |= E_MODE; }        // 互換性暫定対応 // 5.4.2.0 (2011/12/01)
    531
    532                        // RWアクセスできない場合は、ファイルアクセスも禁止します。
    533                        if( ( bit & W_MODE ) == 0 ) { bit = 0x00; }
    534                }
    535
    536                return bit ;
    537        }
    538
    539        /**
    540         * オブジェクトの識別子として，詳細なユーザー情報を返します。
    541         *
    542         * @return  詳細な画面情報
    543         * @og.rtnNotNull
    544         */
    545        @Override
    546        public String toString() {
    547                final StringBuilder rtn = new StringBuilder( BUFFER_MIDDLE )
    548                        .append( "roles  : " ).append( roles  ).append( CR )
    549                        .append( "rwmode : " ).append( rwmode ).append( CR );
    550                return rtn.toString();
    551        }
    552}